CÁC CÂU CÓ THỂ HỎI

1. Mô tả cách đặt trục và hình thành bảng DH:

* Trục z trùng với trục quay động cơ.
* Trục xn song song với pháp tuyến chung của zn và zn-1
* Trục y đặt theo quy tắc bàn tay phải

1. Người ta thường hoạch định quỹ đạo bằng gì ?
2. Giải thích SURF

* Quan trọng octave: thay vì người ta scale ảnh, người ta sẽ scale filter
* Dùng descriptor 64x64 thay vì 128x128 giống SIFT